附件1
泉州市安溪生态环境局
2026年无人机采购明细及参数要求

一、采购明细
	序号
	采购项目名称
	单位
	数量
	最高限价（万元）

	1
	无人机
	架
	1
	3.5

	总计
	3.5万元



二、性能参数描述
无人机智能功能：支持智能检测；激光标注测量；内置全新人、车、船目标检测AI模型；具备两个变焦镜头，远近清晰，捕捉细节；支持三向摆拍和五向倾斜摆拍；定速，飞向，跟踪，环绕功能。
配置清单：无人机*1、机身电池*3、带屏遥控器*1、充电管家*1、手提防护箱*1、无人机机身保险服务1年、第三方责任险1年等配件。
1.裸机重量（带桨叶）：1219克
2.最大起飞重量：1420克，最大载重200克
3.尺寸：折叠：长260.6毫米，宽113.7毫米，高138.4毫米；展开：长307.0毫米，宽387.5毫米，高149.5毫米
4.GNSS：GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS
5.轴距：对角线：438.8毫米
6.最大水平飞行速度（海平面附近无风）：21米/秒（运动挡），最大上升/下降速度10米/秒/8米/秒
7.最大抗风速度：12米/秒
8.最大起飞海拔高度：6000米（空载飞行）
9.最长飞行时间（无风环境）：49分钟
10.最大续航里程：35公里
11.悬停精度（无风或微风环境）：垂直：±0.1米（视觉定位正常工作时）；±0.5米（GNSS正常工作时）；±0.1米（RTK 正常工作时）；水平：±0.3米（视觉定位正常工作时）；±0.5米（高精度定位系统正常工作时）；±0.1米（RTK正常工作时）；RTK固定解：水平：1厘米+1ppm；垂直：1.5厘米+1ppm；含2年RTK网络账号
12.工作环境温度：-10°C至40°C
13.广角相机：影像传感器：4/3CMOS，有效像素2000万，ISO范围：100至204800，机械快门，等效焦距24mm，最短连续拍照间隔可达0.5秒，f/2.8-f/11
14.中长焦相机：影像传感器：1/1.3CMOS，有效像素4800万，ISO范围：100至409600，f/2.8，等效焦距70mm
15.长焦相机：影像传感器：1/1.5CMOS，有效像素4800万，ISO范围：100至409600，变焦16倍（混合变焦112倍），f/2.8，等效焦距168mm
16.支持激光模块：支持1-1800米测距，具备激光标注，精准测量激光测距模块可实现实时精准标注与测量，通过简单的打点、绘线、绘面等操作，获取数据
17.全向双目视觉系统，辅以机身底部三维红外传感器
18.O4图传，FCC25km，CE12km
19.带屏遥控器，7.02英寸，1400尼特亮度，内置电池续航时间3.8小时，支持HDMI视频输出接口
20.配备单北斗手持机
20.1设备定位类型仅支持BDS卫星星座，使用单BDS定位
20.2设备需出示工信部权威检测机构出具的单独北斗卫星定位能力的检测报告与证书
20.3设备定位精度单点≥2-5m，更新频率≥1Hz，设备屏幕≥2.8英寸，阳光下清晰可见
20.4设备操作系统≥安卓10.0，处理器≥4核1.4GHz
20.5设备电源≥4000mAh锂电池，电池可拆缷，更换锂电池，支持充电宝供电，典型工作时间可达到16小时，内置全国离线地图，支持在线加载天地图矢量/卫片，支持多种面积测量：轨迹测量、规则地测量、航迹等宽测量，可调整坡度，适应不同地形下的面积采集
20.6为确保设备坚固耐用，设备≥IP68防护等级，设备≥1.6米抗跌落
20.7设备采用了UGB Type-C接口设计，支持Wi-Fi、蓝牙，支持电子罗盘、气压计传感器
20.8设备要带有LED灯，支持照明和SOS模式
[bookmark: _GoBack]20.9设备配套软件功能支持航点、航线、航迹三种属性的数据采集；可与电脑互传调查表格，调查数据格式与电脑无缝对接；可对属性进行编辑和修改；支持坐标系统的转换，并可以输入7参数等转换参数,软件直接支持SHP矢量数据导出,支持GNSS定位和坐标输入等多种坐标采集模式；支持航迹存储；能够在设备上将GIS数据导出为SHP、KML、GPX、DXF、EXCEL、UGD等数据格式,与GIS软件无缝对接
20.10投标产品必须为国产品牌且在中国地区生产的产品，需提供产品的3C强制认证证书
21.无人机保险服务，提供24500元保障额度内不限次数的免费维修服务，保障范围覆盖撞击、设备进水、信号干扰、操作失误等飞行意外场景
1
